<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pinplan
 variation_name="fft_ii_0"
 megafunction_name="ALTERA_FFT_II"
 intended_family="Cyclone IV E"
 specifies="all_ports">
 <global>
  <pin name="clk" direction="input" scope="external" />
  <pin name="reset_n" direction="input" scope="external" />
  <pin name="sink_valid" direction="input" scope="external" />
  <pin name="sink_ready" direction="output" scope="external" />
  <pin name="sink_error[1..0]" direction="input" scope="external" />
  <pin name="sink_sop" direction="input" scope="external" />
  <pin name="sink_eop" direction="input" scope="external" />
  <pin name="sink_real[15..0]" direction="input" scope="external" />
  <pin name="sink_imag[15..0]" direction="input" scope="external" />
  <pin name="inverse" direction="input" scope="external" />
  <pin name="source_valid" direction="output" scope="external" />
  <pin name="source_ready" direction="input" scope="external" />
  <pin name="source_error[1..0]" direction="output" scope="external" />
  <pin name="source_sop" direction="output" scope="external" />
  <pin name="source_eop" direction="output" scope="external" />
  <pin name="source_real[15..0]" direction="output" scope="external" />
  <pin name="source_imag[15..0]" direction="output" scope="external" />
  <pin name="source_exp[5..0]" direction="output" scope="external" />
 </global>
</pinplan>
