datasheet for async_input_bram_player

async_input_bram_player |

2022.04.07.10:37:52 | Datasheet

Overview

Memory Map

## ram_1port_0

ram_1port v20.1.0

## Parameters

GUI_RegData | true
GUI_RegAddr | true
GUI_RegOutput | false
GUI_Clken | false
GUI_CLOCK_ENABLE_INPUT_A | false
GUI_CLOCK_ENABLE_OUTPUT_A | false
GUI_ADDRESSSTALL_A | false
GUI_BYTE_ENABLE | false
GUI_AclrOutput | false
GUI_SclrOutput | false
GUI_rden | false
GUI_X_MASK | false
GUI_INIT_TO_SIM_X | false
GUI_JTAG_ENABLED | false
GUI_JTAG_ID | NONE
GUI_FORCE_TO_ZERO | false
GUI_PR | false
GUI_WIDTH_A | 128
GUI_NUMWORDS_A | 512
GUI_MAXIMUM_DEPTH | 0
GUI_BYTE_SIZE | 8
GUI_READ_DURING_WRITE_MODE_PORT_A | 0
GUI_OPTIMIZATION_OPTION | 0
GUI_RAM_BLOCK_TYPE | Auto
GUI_IMPLEMENT_IN_LES | 0
GUI_SingleClock | 0
GUI_BlankMemory | 1
GUI_MIFfilename | C:/svn/exo_r_c10gx/simulation/async_input_bram_player/async_input _bram_player_6_ip_packet_42_ts.mif
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments

(none)

generation took 0.00 seconds | rendering took 0.00 seconds