<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pinplan
 variation_name="ram_1port_0"
 megafunction_name="RAM_1PORT"
 intended_family="Cyclone 10 GX"
 specifies="all_ports">
 <global>
  <pin name="data[127..0]" direction="input" scope="external" />
  <pin name="q[127..0]" direction="output" scope="external" />
  <pin name="address[8..0]" direction="input" scope="external" />
  <pin name="wren" direction="input" scope="external" />
  <pin name="clock" direction="input" scope="external" />
 </global>
</pinplan>
